Controlul de la distanță al CMU200 utilizând CMUgo

Introducere

CMUgo oferă posibilitatea de a controla de la distanță dispozitivul **R&S CMU 200 Digital Radio Tester**, prin intermediul unei game variate de teste automate. Rezultatele testelor automate sunt prezentate print intermediul unui raport care poate fi stocat și/sau printat.

Componente SW și HW necesare:

HW:

* CMU200
* PC/Laptop:

· CPU: min Pentium\_ III

· RAM: min. 256 Mbytes

· Hard disk: 50 Mbyte spațiu liber

· Peripherals: National Instruments GPIB bus or

RS-232-C interface

SW:

* Windows 98/XP/7/10
* CMUgo v2.00

Instalare CMUgo

Împreună cu acest îndrumar vă este oferită și o arhivă: Setup\_CMUgo\_V200.rar.

Dezarhivați intr-o locație la alegere și apoi rulați fișierul: setup.exe.

Atenție, antivirusul dumneavoastra poate crea probleme în timpul instalării, de aceea este recomandat ca acesta să fie dezactivat atat pe durata instalării cât și pe durata utilizării programului cmugo.exe.

Pașii pentru instalare

Pasul 1: